DIESEL KLEEN

    ADDITIVO PERFORMANTE PER MOTORI DIESEL	

 	VANTAGGI	

Riduce le emissioni di scarico visibili (HC, PM) fino al 50% le emissioni di NOx e CO del 28% max.
Aumenta il numero di cetano da 4 a 6 punti per un miglior funzionamento del motore, con meno perdita di potenza e minori emissioni e avviamenti a freddo più facili.
Diminuisce il consumo di carburante dell'8%, con un risparmio sul carburante maggiore del costo dell'additivo Pulisce gli iniettori
Contiene SlickdieselTM  per la massima lubrificazione del carburante
Protegge gli iniettori e le pompe dall’usura rapida causata da carburanti a basso contenuto di zolfo (ULSD) Riduce i depositi sui pistoni e nella camera di combustione
Riduce la fuliggine blow-by e l’inspessimento dell’olio motore
Aumenta la potenza, riduce il bisogno di cambiare marcia in condizioni di carico pesante Supera gli standard industriali per la stabilità termica
Migliora la resistenza del carburante diesel al degrado termico e ossidazione Protegge dalla corrosione del sistema del carburante
Supera le specifiche del Test della Ruggine D665A

Stabilizza il carburante stoccato e protegge dalle condizioni che favorisce la contaminazione microbica

NON TRATTATO

TRATTATO

CARBURANTE DIESEL STANDARD

DIESEL KLEEN
+CETANE BOOST

confronto tra la pulizia dei pistoni con un carburante                                                                                       diesel standard e un carburante diesel trattato con Diesel Kleen +Cetane Boost.
                                                           					                        Metodo di prova: MWM-B CEC L-12-A-76

iniettori dopo 125 ore di Test di Cummins degli Iniettori L10 con carburante diesel e con  carburante  trattato  con  Diesel Kleen
+Cetane Boost.

DIESEL KLEEN
    ADDITIVO PERFORMANTE PER MOTORI DIESEL	

 	AUMENTA IL NUMERO DI CETANO DA 4 A 6 PUNTI	

Esiste un rapporto diretto tra il numero di cetano di un carburante diesel e il suo punto di accensione. I carburanti con un alto numero di cetano bruciano più rapidamente e in maniera più completa. Questo fa funzionare meglio il motore con una minore perdita di potenza, emissioni minori e avviamenti del motore più facili.

La Formula Concentrated +Cetane Boost (rapporto di trattamento 1:1.500) di Diesel Kleen aumenta il numero di cetano di 4 punti. La Formula Customer Convenience (Rapporto di Trattamento 1:400) aumenta il numero di cetano di 6 punti.

CONTIENE SLICKDIESELTM  PER LA MASSIMA LUBRIFICAZIONE DEL CARBURANTE

Slickdiesel costituisce lo standard per la lubrificazione di sistemi di iniezione diesel. I componenti dei sistemi di iniezione diesel vengono lubrificati tramite il carburante diesel. Senza la giusta lubrificazione, gli iniettori del carburante e le pompe sono soggetti a usura maggiorata e guasti prematuri.

Diesel Kleen +Cetane Boost contiene Slickdiesel un agente lubrificante per il carburante diesel proprietario Power Service che offre la massima protezione agli iniettori e alle pompe del carburante contro gli effetti dannosi di carburanti a basso contenuto di zolfo (ULSD).

Colore	Marrone
Densità (lbs/gal)	7.7
Punto di Infiammabilità	40.5°C (1:400) / 48.8°C (1:100) / 61.1°C (1:1500)
Contenuto di zolfo	- 15 PPM
Durata	Senza scadenza in contenitore sigillato
Solubilità in carburante diesel, cherosene, biodiesel	Completamente solubile Spedizione e Movimentazione	Classe HM-181
Combustibili Liquido N.O.S. NA 1993

 	CONFEZIONI	

   FORMATO ULTRA CONCENTRATO
   (dosaggio 1: 1500)

  FORMATO CONCENTRATO
  (dosaggio 1:1000)

FORMATO COMMERCIALE
(dosaggio 1:400)

n. art.	confezione	q.tà diesel trattata	n.art.	Confezione	q.tà diesel trattata	n. art.	Confezione	q.tà diesel trattata	
PS 03016	0,473 lt	150 lt	PS 03128	3,78 lt	3780 lt	PS 03050	9,46 lt	14.200 lt	
PS 03025	0,946 lt	380 lt				PS 03055	208,00 lt	312.000 lt	
PS 03080	2,36 lt	944 lt				PS03060	980,00 lt	1.470.000 lt