CLEAR DIESEL

    PER LA PULIZIA IMMEDIATA DI SERBATOI CONTAMINATI	

Per la pulizia immediata di serbatoi del carburante contaminati da alghe e fanghi o come parte essenziale di qualsiasi programma di manutenzione preventiva.

 	VANTAGGI	

Efficace con carburanti diesel, diesel a bassissimo contenuto di zolfo (ULSD) biodiesel e benzina Pulisce i serbatoi del carburante contaminati da alghe e fanghi
Disperde l’acqua e protegge dalle condizioni che favoriscono la crescita microbica Previene l’intasamento prematuro dei filtri del carburante causato da alghe e fanghi
Contiene PETROFRESHTM, che stabilizza il carburante in caso di lunga permanenza nel serbatoio Previene la formazione di fanghi
Protegge i componenti del sistema del carburante contro gli acidi organici creati da alghe e fanghi previene la corrosione del serbatoio
Evita l’uso di additivi, biocidi e agenti per la dispersione dell’acqua

Una tecnologia avanzata che elimina il bisogno di usare additivi, agenti biocidi e agenti per la dispersione dell’acqua.
Power Service Clear Diesel™ è una tecnologia avanzata per la pulizia di serbatoi che ha dimostrato la sua totale efficacia in centinaia di applicazioni nel settore automobilistico, marittimo, edile ed agricolo.
Combina le funzioni degli agenti biocidi, degli stabilizzatori a lungo termine del carburante e degli agenti per la dispersione dell’acqua in un unico prodotto multifunzionale. Clear Diesel è disponibile in pratiche confezioni che consentono all’utente di trattare il carburante in modo semplice e facile. Clear Diesel può essere utilizzato come parte essenziale di qualsiasi programma di manutenzione preventiva o per la pulizia immediata di attrezzature o serbatoi di carburante contaminati.
Per mantenere pulito il serbatoio, proteggendolo da alghe e fanghi e per stabilizzare il carburante in caso di permanenza prolungata nel serbatoio:
1.	Determinare la capacità totale in galloni del serbatoio da trattare. Usando la tabella riportata sotto, scegliere il formato di Clear Diesel che tratta un serbatoio con questa capacità.
2.	Aggiungere Clear Diesel nel serbatoio. Riempire il serbatoio con il carburante.

CLEAR DIESEL

    PER LA PULIZIA IMMEDIATA DI SERBATOI CONTAMINATI	

Clear Diesel è formulato per essere utilizzato solamente in attrezzature e serbatoi per lo stoccaggio del carburante: non aggiungere direttamente ai filtri del carburante.
Per pulire serbatoi contaminati con alghe e fanghi, disperdere l’acqua e prevenire l’intasamento del filtro:
1.	Se possibile, pompare o scaricare l’acqua in eccesso e il fango dal fondo del serbatoio fino a quando il carburante non è pulito. Se il serbatoio non ha uno scarico sul fondo, vedere le istruzioni per la procedura di pompaggio sul retro.
2.	Determinare la capacità totale in litri del serbatoio da trattare. Usando la tabella riportata sotto, scegliere la confezione di Clear Diesel che tratta un serbatoio con questa capacità.
3.	Aggiungere Clear Diesel nel serbatoio. Riempire il serbatoio con il carburante.

Colore	Ambra
Densità (lbs/gal)	7.38
Punto di infiammabilità	24°C
Punto di mescita	-68°C
Contenuto di zolfo	-15 PPM
Durata	Senza scadenza in contenitore sigillato
Solubilità in carburante diesel, cherosene, biodiesel	Completamente solubile Spedizione e Movimentazione	Classe HM-181
Liquido Infiammabile N.O.S. UN 1993 (Composti alifatici idrossi)

 	CONFEZIONI	

FORMATO COMMERCIALE (dosaggio 1:400)

n. art.

         PS 09216
         PS 09025
         PS 09080

         confezione

0,473 lt
0,946 lt
2,360 lt

q.tà diesel trattata
       manutenzione e stoccaggio
150 lt
380 lt
944 lt

q.tà diesel trattata
       serbatoi estremanente contaminati
75 lt
190 lt
472 lt

FORMATO CONCENTRATO (dosaggio 1:1000)

n. art.

         PS 09228
         PS 09250
         PS 09255

       confezione

3,78 lt
9,46 lt
208,00 lt

q.tà diesel trattata
       manutenzione e stoccaggio
3780 lt
9460 lt
208.000 lt

q.tà diesel trattata
      serbatoi estremanente contaminati
1890 lt
4730 lt
104.000 lt